|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направляющие | 5х16 DIN 912 – 48 шт |  |
| Поджимные потай | 4х12 DIN 7991 – 48 шт | + 48 роликов |
| Подшипники  | 6х40 DIN 912 – 16 шт |  |
|  | 6х35 DIN 912 – 4 шт |  |
|  | 6х20 DIN 912 – 6 шт |  |
| Укосины | 8х40 DIN 912 – 16 шт | + 16 шайб |
| Каретки  | 5х35 DIN 912 – 8 шт |  |
|  | 5х16 DIN 912 – 32 шт |  |
|  | 5х40 DIN 912 – 20 шт | Крепление стола |
|  | 6х10 DIN 912 – 4 шт |  |
| Кронштейны двигателей | 6х25 DIN 912 – 6 шт |  |
|  | 4х12 DIN 912 – 12 шт |  |
|  | 4х14 DIN 912 – 12 шт | Двигатель к кронштейну |
| Крепление шпинделя | 6х25 DIN 912 – 4 шт |  |
|  | 8х50 DIN 912 – 3 шт |  |
| Клеммники  | 3х8 DIN 912 – 10 шт |  |
| Кабель-канал | 4х10 DIN 7985 – 4 шт | полусфера |
| Масл. туман | 4х25 DIN 912 – 2шт |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Cutter CH 400\*300\*130 список метизов**